# *Storage Area Network* (*SAN*)

Een *Storage Area Network* (*SAN*) is een performant netwerk dat netwerktoegang biedt tot opslagapparaten (*storage array*). Een *SAN* presenteert via het netwerk opslagapparaten aan een host. De host connecteert met deze opslagapparaten. Deze verschijnen aan de host alsof ze lokaal zijn aangesloten.

In de labo-omgeving is een apart netwerk 10.1.1.0/24 beschikbaar. Op je host is netwerkkaart vnic1 in dit netwerk geplaatst. In dit netwerk is een *storage array* beschikbaar op het ip-adres 10.1.1.100. Gebruik op je host het ip-adres 10.1.1.X in dit netwerk waarbij je X vervangt door je hostnummer.

Het doel van de opdracht is om te connecteren met de *storage array.* Analyseer eerst welke acties stapsgewijs moeten genomen worden om tot het eindresultaat te komen. Zoek vervolgens in de *manuals* op hoe je deze individuele acties uitvoert. Bespreek eventueel je stappenplan met de lector.